«УТВЕРЖДАЮ»
                               Директор
                               ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
_________________ Филон А.М. 
 «____» ________________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на
«Текущий ремонт участков фасада корпуса №1 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» 
по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

1. Основанием для выполнения работ по текущему ремонту участков фасада корпуса №1 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2, является Дефектный акт от __________________ 2025.
2. Место выполнения работ – корпус №1 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2.
3. Срок выполнения работ: с даты заключения договора до 27.03.2025.
4. На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.
5. Транспортные расходы – за счет Подрядчика. Стоимость материалов входит в стоимость работ по Договору.
6. Ориентировочный перечень работ по текущему ремонту участков фасада корпуса №1:

№ п/п	Наименование работ, услуг, материалов	Единица измерения	Количество	Прим. 	
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	1,71		
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	5,7		
3	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	3,42		
4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (карниз, балясины, перила)	м2	16,71		
5	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	м2	16,71		
6	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси	м3	3,42		
7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	1,9		
8	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен (керамогранит)	м2	1,71		
9	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	3,8		
10	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	м2	3,8		
11	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	м2	4,6		
12	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	9,24		
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	9,24		
14	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	9,24		
15	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	м2	9,24		
16	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг	м2	3,8		
17	Устройство каркаса при оштукатуривании: карнизов и тяг	м2	2,0		
18	Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут	М3	0,1		
19	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	шт	6		
20	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-01	шт	6		
21	Установка анкерных болтов: химических клеевых	шт	6		
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	3,8		
23	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	3,8		
24	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	м2	3,8		
25	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	2,4		
26	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	2,4		
27	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	2,4		
28	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	м2	2,4		
29	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	м2	1,2		
30	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	м2	1,2		
31	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	м2	1,65		
32	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением (ранее демонтированной)	м2	1,65		
33	Установка водосточной системы из ПВХ: труб	м	0,5		
34	Установка водосточной системы из ПВХ: желобов	м	8,4		
35	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1,2		
36	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси	м2	1,2		
37	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	1,2		
38	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1,2		
39	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	м2	1,2		
40	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	4,0		
41	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	4,0		
42	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	4,0		
43	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	м2	4,0		
44	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	3,55		
45	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	м	11,5		
46	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	6,5		
47	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	6,5		
48	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	м2	6,5		
49	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси	м2	3,55		
50	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Ранее демонтированных)	м2	11,5		
51	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен (керамогранит)	м2	3,55		
52	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	40,99		
53	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	24,2		
54	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	1,936		
55	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси	м2	40,99		
56	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен (керамогранит)	м2	40,99		
57	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг	м2	24,62		
58	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	24,62		
59	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	24,62		
60	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	м2	24,62		
61	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	21,7		
62	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	м2	21,7		
63	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	21,7		
64	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	21,7		
65	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	м2	21,7		
66	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	2,4		
67	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	2,4		
68	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	2,4		
69	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	м2	2,4		
70	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	3,341		
71	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 146 км	т	3,341		

Составили:                                 		__________________________ Сагоян С.А.
            __________________________ Исакова Е.С.
						            __________________________ Михальский Ю.В.