«УТВЕРЖДАЮ»
                               Директор
                               ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
_________________ Филон А.М. 
 «____» ________________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на
«Текущий ремонт участка дороги от корпуса №1 до корпуса №3 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

1. Основанием для выполнения работ по текущему ремонту участка дороги от корпуса №1 до корпуса №3 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2, является Дефектный акт от __________________ 2025.
2. Место выполнения работ – участок дороги от корпуса №1 до корпуса №3 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2.
3. Срок выполнения работ: с даты заключения договора до 25.06.2025.
4. На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.
5. Транспортные расходы – за счет Подрядчика. Стоимость материалов входит в стоимость работ по Договору.
6. Ориентировочный перечень работ по текущему ремонту участка дороги от корпуса №1 до корпуса №3:

№ п/п	Наименование работ, услуг, материалов	Единица измерения	Количество	Прим. 	
1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см	м2	950		
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	90,25		
3	Розлив вяжущих материалов	т	0,76		
4	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	т	45,6		
5	Розлив вяжущих материалов	т	0,38		
6	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	м2	950		
7	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	200		
8	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	М3	5,67		
9	Лоток водоотводный бетонный длина 1000 мм, высота 360 мм  ПРИМЕНИТЕЛЬНО с чугунными решетками	шт	63		

Составили:                                 		__________________________ Сагоян С.А.
						            __________________________ Исакова Е.С.
							__________________________ Михальский Ю.В.