
УТВЕРЖДЕНО
Директор 
ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
___________  
________________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На поставку медицинского оборудования: 
Установка для гипокситерапии четырехкамерная с индивидуальным заданием и индикацией программ дыхания "Био-Нова-204" или аналог.
[bookmark: _Hlk237254125]1. Предмет закупки: Установка для гипокситерапии четырехкамерная с индивидуальным заданием и индикацией программ дыхания "Био-Нова-204" или аналог.
2. Наименование товара: Установка для гипокситерапии четырехкамерная с индивидуальным заданием и индикацией программ дыхания "Био-Нова-204" или аналог.
3. Место поставки: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 2, ГМУ «Санаторий «Белоруссия».
4. Срок поставки: в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, с даты заключения договора
5. Общие технические требования к товару.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие функции или величина параметра, задания по ТЗ

	1. Общие данные

	1.1
	Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения
	Наличие

	1.2
	Техническая документация и инструкция на русском языке
	Наличие

	2. Основные параметры и комплектация гипоксикатора

	2.1
	Концентрация кислорода, %
	10; 12

	2.2
	Количество мест
	Не менее 4

	2.3
	Программное обеспечение
Встроенные программы дыхания
Продолжительность сеанса (встроенный таймер)
	Наличие
Не менее 4 
60 мин

	2.4
	Встроенная система контроля параметров гипоксической газовой смеси, позволяющая производить метрологический контроль концентрации кислорода не чаще 1 раза в год.
	[bookmark: OLE_LINK1]Наличие


	2.5
	Расход гипоксической газовой смеси на одного пациента
	Не менее 10 л/мин.

	2.6
	Выносной безмасляный компрессорный блок в звукоизолирующем кожухе
Габариты: Д х Ш х В
Терминал пациентов, габариты 


Газоразделительный блок с встроенным программным модулем, габариты 
	Наличие
не более 750х300х370мм
Наличие,
не более 630х630х520 мм; 
Наличие,
не более 370х300х750 мм 

	2.7
	Масса без компрессорного блока
Масса с компрессорным блоком
	Не более 55 кг
Не более 90 кг

	2.8
	Электропитание
	220В, 50Гц

	2.9
	Потребляемая мощность 
	Не более 0,8 кВт

	2.10
	Индивидуальные дыхательные масочные комплекты
	Наличие, не менее 22

	2.11
	Магнитола с аудиозаписями специально подобранной музыки для проведения сеансов гипокситерапии
	Наличие

	3. Дополнительно

	3.1
	Гарантийный срок на поставляемое оборудование
	12 мес.

	3.2
	Налаженное в России техническое обслуживание
	Наличие


5.1 Оборудование должно быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или у третьих лиц), не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Все руководства пользователя должны быть на русском языке. Инструкция по применению должна быть на русском языке.
5.2 Требования к стандартам на Оборудование.
Поставляемое Оборудование должно соответствовать ГОСТам, стандартам, требованиям и сертификатам, действующим в отношении данного вида оборудования, а также иным обязательным требованиям на данный вид оборудования, установленным в Российской Федерации.
5.3 Требования к сертификации оборудования.
Оборудование должно быть сертифицировано (декларировано) в соответствии я действующем законодательством. Указанные документы предоставляются в комплекте документации, а также вместе с Оборудованием.
5.4 Требования к контролю качества и приемке Оборудования.
[bookmark: _GoBack2]Маркировка упаковки, должна быть осуществлена в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).
6. Общие требования к документации.
Одновременно с передачей Оборудования, Поставщик обязан вместе с товарной накладной и счет-фактурой/счетом передать все относящиеся к оборудованию документы, предусмотренные действующим законодательством для оборудования данного вида (сертификат соответствия, свидетельство о декларировании).
[bookmark: _Toc235939177]7. Общие требования к условиям поставки оборудования.
7.1 Требования к упаковке:
Поставщик должен отгрузить Оборудование в упаковке, соответствующей требованиям:
- ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки".
Оборудование должно быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу, повреждение и (или) уничтожение. 
Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Оборудования.
[bookmark: _Toc235939178] 7.2 Требования к транспортировке и хранению.
Оборудование доставляется автомобильным транспортом на склад Покупателя.
7.3 Условия поставки и доставки Оборудования.
 Организация транспортировки от склада Поставщика до пункта назначения осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика.
При транспортировке Оборудования силами Поставщика, Поставщик обязан за свой счёт застраховать Оборудование на время его перевозки от рисков утраты, гибели или повреждения.
7.4 Требования к безопасности:
Оборудование должно отвечать требованиям безопасности, относящимся к данной группе товаров, согласно существующим стандартам и соответствовать сертификату соответствия поставляемого Оборудования.
Поставляемое Оборудование при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должно быть безопасным для жизни, здоровья Покупателя, граждан, а также не причинять вред окружающей среде.
8. Цена договора:
8.1 Начальная максимальная цена договора 1 750 000,00 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
8.2 Транспортные расходы, монтаж, подключение, ввод в эксплуатацию - за счет Поставщика.
8.3 Форма оплаты: осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней, после поставки оборудования и подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.



Зам. директора по мед. части                                                    Заяц В.Ю.
