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                              Директор
                              ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
                          _________________ Филон А.М. 
      «____» _______________ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
по объекту
«Текущий ремонт помещений (санузлы) в корпусе №3 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

___ ___________2026г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:
Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер, 
Члены комиссии:    
                          Исакова Е.С. – инженер-строитель,
                          Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ, 
составили настоящий Акт для определения перечня работ по ремонту помещений (санузлы) в корпусе № 3 ГМУ «Санаторий «Белоруссия». При осмотре выявлены повреждения поверхностей пола и стен, которые имеют сколы/трещины плиточного покрытия, на стенах имеются отслоения/вспучивание облицовки, образовавшиеся в результате многолетней эксплуатации. Душевые поддоны, умывальники и унитазы в результате длительной эксплуатации физически и морально изношены и пришли в негодность.
Выводы комиссии:
По мнению комиссии, для устранения выявленных дефектов на участках облицовки стен /пола помещений (санузлы) в корпусе №3, предотвращения дальнейшего разрушения, приведения санузлов и сантехнических приборов в надлежащее состояние, необходимо произвести ремонт санузлов с заменой умывальников и унитазов.
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: 
______________________________________________________________________________________
			(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
______согласно сметного расчета________________________________________________________
			(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________
Дата начала разработки сметной документации ________июнь 2026 _____________________________________________________________________________________
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:
	№ п/п
	Наименование работ, услуг, материалов
	Единица измерения
	Количество
	Прим. 

	1
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт
	0,09
	

	2
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 шт
	0,09
	

	3
	Установка смесителей/ Прим. демонтаж для смесителей душевых
	10 шт
	0,9
	

	4
	Установка полотенцесушителей: из нержавеющей стали типа П, М, МП / Прим. демонтаж
	10 шт
	0,9
	

	5
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2/ Прим. Демонтаж
	100 м2
	0,26
	

	6
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	1,604
	

	7
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,2
	

	8
	Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления/ ДЕМОНТАЖ
	100 шт
	0,18
	

	9
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	9,6485
	

	10
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	9,6485
	

	11
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных/ Прим.
	100 м2
	1,28
	

	12
	Облицовка стен из панелей на основе гипсокартонных листов (ГКЛ) с отделочным покрытием с одинарным металлическим каркасом
	100 м2
	0,5103
	

	13
	Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм
	м2
	52,5609
	

	14
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,09
	

	15
	Цементно-песчаная смесь М200, ТМ "Master Mix", 25 кг
	кг
	75
	

	16
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м
	м3
	0,5
	

	17
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150
	м3
	0,117
	

	18
	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100
	1000 шт
	0,01
	

	19
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
	100 м2
	0,78
	

	20
	Мастика гидроизоляционная Vetonit Tec 822 цвет серый (расход м2 1,2 кг)
	кг
	93,6
	

	21
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2
	1,604
	

	22
	Керамическая плитка настенная KERAMA MARAZZI
	м2
	160,4
	

	23
	Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2)
	кг
	497,24
	

	24
	Затирка для швов цементно-полимерная Ceresit СЕ 40 (расход 0,4 кг/ м2)
	кг
	64,16
	

	25
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2
	0,29
	

	26
	Керамическая плитка для пола KERAMA MARAZZI
	м2
	29,56
	

	27
	Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2)
	кг
	91,698
	

	28
	Затирка для швов цементно-полимерная Ceresit СЕ 40 (расход 0,4 кг/ м2)
	кг
	11,832
	

	29
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2
	100 м2
	0,26
	

	30
	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)
	м2
	26,598
	

	31
	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка
	м
	27,9
	

	32
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	т
	0,011
	

	33
	Дюбели
	т
	0,012
	

	34
	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка
	м
	27,9
	

	35
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям
	100 м
	0,2
	

	36
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х16мк-660
	1000 м
	0,0204
	

	37
	Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: круглый
	100 шт
	0,18
	

	38
	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 2100-2300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, диаметр 230 мм, мощность 24 Вт
	шт
	18
	

	39
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм
	100 соединений
	0,18
	

	40
	Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления
	100 шт
	0,18
	

	41
	Ревизионная металлическая люк-дверца на магните Вентмаркет 500x600(h) LRM500X600
	шт
	18
	

	42
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл
	0,9
	

	43
	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм
	шт
	-9
	

	44
	Гофра для унитаза
	шт
	9
	

	45
	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775 мм
	компл
	9
	

	46
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	10 шт
	0,9
	

	47
	Установка раковин
	10 компл
	0,9
	

	48
	Умывальник Sanita Luxe Classic CLCSLWB01
	шт
	9
	

	49
	Установка полотенцесушителей: из нержавеющей стали типа П, М, МП
	10 шт
	0,9
	

	50
	Полотенцесушитель из нержавеющей стали
	шт
	9
	

	51
	Крепление телескопическое, разъемное из нержавеющей стали, со скрытым монтажом, для полотенцесушителей диаметром 1"
	шт
	9
	

	52
	Установка смесителей
	10 шт
	0,9
	

	53
	Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, с аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм
	шт
	9
	

	54
	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с верхним изливом, с аэратором, межцентровое расстояние штуцеров 100-150 мм, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	компл
	9
	

	55
	Установка трапов диаметром: 100 мм
	10 компл
	0,9
	

	56
	Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, съемная решетка, диаметр выпуска 110 мм, толщина стенки 4,5 мм, размеры 300х300х325 мм
	компл
	9
	




Председатель комиссии: главный инженер		_______________________ Сагоян С.А.  
                                                             	(должность)	
Члены комиссии:               инженер – строитель		_______________________ Исакова Е.С.
                                                             	(должность)	
                                            инженер ТВ и КХ 		_______________________Михальский Ю.В.
                                                             	(должность)	

