«УТВЕРЖДАЮ»
                                       Директор
                                       ГМУ «Санаторий «Белоруссия»
_________________ Филон А.М. 
 «____» ________________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Текущий ремонт подсобного помещения администратора в корпусе №5 
ГМУ «Санаторий «Белоруссия», по адресу: г. Ялта, пгт Кореиз, спуск Мисхорский, дом 2».

1. Основанием для выполнения работ по ремонту подсобного помещения администратора в корпусе №5 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: г. Ялта, пгт Кореиз, спуск Мисхорский, дом 2 является Дефектный акт от ______________ 2024г.
2. Место выполнения работ корпус №5 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: РК, г. Ялта, пгт. Кореиз, спуск Мисхорский, дом 2.
3. Срок выполнения работ: с даты заключения договора до 31.08.2024г.
4. На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.
5. Транспортные расходы – за счет Подрядчика. Стоимость материалов входит в стоимость работ по Договору.
6. Ориентировочный перечень работ по ремонту подсобного помещения администратора в корпусе №5:
  
№ п/п	Наименование работ, услуг, материалов	Единица измерения	Количество	Примечание 	
Демонтаж	
1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих ДЕМОНТАЖ	М2	7,75		
2	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее (прим. ДЕМОНТАЖ декор треуг.)	М2	11,0		
3	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее (прим. ДЕМОНТАЖ)	М2	46,5		
4	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55 мм	шт	1		
5	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	шт	2		
6	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	М3	0,84		
7	Снятие дверных полотен	М2	1,6		
8	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1		
9	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	М2	28,84		
10	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	1		
11	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт	1		
12	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,198		
Монтаж 	
13	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,012	
	
14	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	2,1		
15	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	шт	1		
16	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	М2	2,08		
17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	0,8		
18	Третья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	45,7		
19	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	М2	45,7		
20	Устройство перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком	м2	8,6		
21	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	М2	7,2		
22	Третья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	14,4		
23	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	М2	14,4		
24	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	М2	23,45		
25	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): двухуровневых (прим. короб)	М2	5,39		
26	ретья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	М2	28,84		
27	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	М2	28,84		
28	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	М2	16,63		
29	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	М2	34,84		
30	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	М2	34,84		
31	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	8,48		
32	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью: до 0,1 м2	шт	4		
33	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	20		
34	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	20		
35	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	шт	6		
36	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	3		
37	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм	шт	2		
38	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	2,5		
39	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	соединений	16		
40	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	1		
41	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	компл	1		
42	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	шт	1		
43	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	1,5		

Составили:                                 			__________________________ Сагоян С.А.
           __________________________ Ёлшин С.Ю.
						           __________________________  Исакова Е.С.
                                				            __________________________ Суясов А.В.    
                               				            __________________________ Михальский Ю.В.